**ALSUB 28**

L’ALSUB Sub woofer Bass-Reflex, in betulla con doppio woofer da 8”. Ideale complemento dei sistemi di diffusione a colonna Serie ALM, Serie ALX, Serie ALP, può essere montato anche sospeso. Potenza: 400 W / 8 ohm, risposta in frequenza da  40Hz a 250 Hz, Sensibilità SPL 98 dB ( 1W/1m), ingresso audio a morsettiera, colore bianco, peso 25 kg, dimensioni: 1100x 350 x 230 (AxLxP - mm)
Modello: ALSUB 28, Marca: AIMLINE, distributore : Sisme spa