COM 20/40 HP

COM 20 HP Diffusore a colonna

Diffusore a colonna resistente alle intemperie grado di protezione IP66. Il COM 20 HP è un sistema a due vie, con un tweeter da 0,8" e 6 woofer da 3,5" integrati. Ampia risposta in frequenza, corpo in alluminio. Potenza nominale 30 W. Potenza selezionabile 30 W - 15 W – 7,5 W – 3,75 W. Sensibilità 92 dB (1 W/1 m). SPL Massima 105 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 120 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 180° (H), 45° (V). Protezione IP 66. Dimensioni 585 × 125 x 110 mm. Dimensioni Driver 4 x 3,5" (88 mm) woofer, 0,8", (20 mm) tweeter. Staffa di fissaggio regolabile in dotazione. Peso 5 kg. Materiale Alluminio. Colore Bianco(RAL 9016)

Modello: COM 20 HP. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA

COM 40 HP Diffusore a colonna

Diffusore a colonna resistente alle intemperie grado di protezione IP66. Il COM 40 HP è un sistema a due vie, con un tweeter da 0,8" e 4 woofer da 3,5" integrati. Ampia risposta in frequenza, corpo in alluminio. Potenza nominale 20 W. Potenza selezionabile 20 W - 10 W – 5 W – 2,5 W. Sensibilità 93 dB (1 W/1 m). SPL Massima 108 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 110 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 180° (H), 40° (V). Protezione IP 66. Dimensioni 775 × 125 x 110 mm. Dimensioni Driver 6 x 3,5" (88 mm) woofer, 0,8", (20 mm) tweeter. Staffa di fissaggio regolabile in dotazione. Peso 7 kg. Materiale Alluminio. Colore Bianco(RAL 9016)

Modello: COM 40 HP. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA