COM 420/440

COM 420 Diffusore a colonna

Diffusore a colonna resistente alle intemperie grado di protezione IP66. Il COM420 è un sistema a due vie, con un tweeter da 1,5" e 2 woofer da 4" integrati. Ampia risposta in frequenza, trasformatore da 100V con selezione a passi della potenza assorbita, corpo in alluminio. Potenza nominale 20 W. Potenza selezionabile 20 W - 10 W. Sensibilità 90 dB (1 W/1 m). SPL Massima 103 dB (Pmax/1 m) Risposta in frequenza 120 Hz – 20 kHz Protezione IP 66. Dimensioni 440 × 165 x 160 mm. Dimensioni Driver 2 x 4" (101,2 mm) woofer, 1", (25,4 mm) tweeter. Peso 3,9 kg. Materiale Alluminio. Colore Bianco(RAL 9016)

Modello: COM 420. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA

COM 440 Diffusore a colonna

Diffusore a colonna resistente alle intemperie grado di protezione IP66. Il COM440 ha integrati 4 woofer da 4" e un tweeter da 1".Ampia risposta in frequenza, trasformatore da 100V con selezione a passi della potenza assorbita, corpo in alluminio. Potenza nominale 40 W. Potenza selezionabile 40 W - 20 W. Sensibilità 91 dB (1 W/1 m). SPL Massima 107 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 120 Hz – 20 kHz Protezione IP 66. Dimensioni 660 × 165 x 160 mm. Dimensioni Driver 4 x 4" (101,2 mm) woofer, 1", (25,4 mm) tweeter. Peso 5,9 kg. Materiale Alluminio. Colore Bianco(RAL 9016)

Modello: COM 440. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA