iCOM 2x20 Amplificatore di potenza 2 canali

Amplificatore a 2 canali 2x20 W in classe D. Potenza d'uscita 2 x 20 W. Alimentazione 24V CC. Ingressi: Microfoni: sensibilità -23 dB, impedenza 600 Ω, connettori – phoenix, Bilanciato, Line: sensibilità 0 dB, impedenza 10 kΩ, connettori - Stereo RCA, Line: sensibilità 0 dB, impedenza 10 kΩ, connettori - Stereo RCA. Uscite: Uscita bassa impedenza: Stereo mode - 4 Ω, Bridge mode - 8 Ω, connettori - phoenix Modello: iCOM 2x20. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA