iMIX 2 Mixer a due zone stereo

Mixer a 2 zone, 4 ingressi MIC/LINE con connettori Phoenix, (livello selezionabile tramite DIP Switch posto su pannello posteriore), i 2 ingressi RCA pin Stereo per sorgenti a livello linea. Gli ingressi sono indirizzati in uscita ad entrambe le zone ma è possibile decidere, tramite DIP Switch, dove indirizzare gli ingressi. Poera RS-232 per l’accesso remoto. Alimentazione 230 V 50/60 Hz. Consumo di potenza 20 VA. Risposta in frequenza 10 Hz - 50 kHz. Impedenza in ingresso RCA 20 kΩ (sbilanciati), Phoenix 47 kΩ (bilanciati). Guadagno di ingresso Line –10 dB, Mic –50 dB. Uscite Zone - 1 e Zone - 2 + 15dB (@ 10 kΩ) Dimensioni 44 mm × 482 mm × 200 mm, 1U 19" Montaggio a rack . Peso 4 kg.  
Modello: iMIX 2 Marca: AMC. Distributore: SISME SpA