iMIX 63  Mixer MIC/LINE a 6 ingressi mono, 3 stereo ed uscita stereo

6 ingressi bilanciati con connettori COMBO XLR selezionabili MIC/LINE e di 3 ingressi stereo con connettori RCA. L’alimentazione Phantom su ciascun ingresso universale COMBO XLR, si attiva tramite dip switch esterno mic/phantom/line. Il primo ingresso combo è dotato di priorità. Controlli di tono per bassi, medi ed alti; i controlli di livelli di uscita Mono, monitor e master; LED di presenza segnale ed è presente un VU meter a 2x4 LED per il segnale di uscita.  Uscita stereo bilanciata con XLR, le uscite mono e monitor bilanciate con connettori jack da 6,3 mm TRS e l’uscita stereo con pin RCA per la registrazione. **Alimentazione** 230 VCA, 50 Hz o CC 24V. **Consumo con alimentazione CC**9,6 VA. **Consumo con alimentazione CA**  10,5 VA. **Alimentazione Phantom**  20 V (max.). **Impedenza ingresso**  mic:  1,4 kohm, Line: 10 kohm. **Impedenza di uscita** 120 ohm. Dimensioni 44 x 483 x 195 mm, 1U 19" montabile a rack. Peso 2,9 kg.
Modello: iMIX 63. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA