MMA 120X Mixer amplificato a 5 zone

Mixer amplificato a 5 zone progettato per l’integrazione in sistemi di diffusione in ambienti commerciali e industriali. E’ possibile inserire moduli sorgente opzionali e 5 microfoni Page station 5. Equalizzazione. Potenza d’uscita 120W. Alimentazione 230 V / 50 Hz. E’ presente uno slot per l’inserimento di moduli sorgente intercambiabili, 6 ingressi Mic/Line, controllo del gain, ingresso microfono paging, funzione “CHIME”, Uscite: Uscite a bassa impedenza 4 Ohm (connettori Phoenix), Uscite ad alta impedenza 100 V (connettori Phoenix). Ingressi: Microfono Sensibilità - 50 dBu, Connettori - XLR bilanciati, jack TRS 6,3 mm, Linea: Sensibilità - 30 dBu, Connettori - RCA stereo, Microfono remoto: Sensibilità - 40 dBu, Connettori – Phoenix, Link in: Sensibilità - 17 dBu, Connettori - jack TS 6,3 mm, Amp in: Sensibilità - 0 dBu, Connettori - jack TS 6,3 mm, Paging remoto: Connettori - RJ45. Alimentazione: phanom 15 V (max) ). Dimensioni 420 x 320 x 88 mm. Peso 10,5 kg. Accessori opzionali microfono paging 5 zone - Page station 5 ). Dimensioni 420 x 320 x 88 mm. Peso 9,7 kg. Accessori opzionali microfono paging 5 zone - Page station 5
Modello: MMA 120X. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA