A 100 Amplificatore di potenza 2 canali

Amplificatore a bassa potenza 2 canali 100+100 W. Potenza d'uscita 100 Wrms + 100 Wrms (4 Ω), 70 Wrms+70 Wrms (8 Ω). Alimentazione CA 115 V/230 V 50/ 60Hz ±10 %, con selettore. Uscite (ogni canale). Blocco terminali a vite. Ingressi. Connettori Phoenix (bilanciati) 10 kΩ, 0,775 V
Controlli: Fronte: interruttore accensione, manopole per controllo Guadagno in ingresso canali 1 & 2
Indicatori: Accensione, Segnale (1 per canale); Clip (1 per canale); Protezione. Dimensioni 482 mm x 45 mm x 320 mm. Peso 7,8 kg. Montaggio rack 19”
Modello: A100. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA