**ARC-K1e pannello di doppio controllo – Symetrix**

**ARC-K1e pannello di controllo con doppia regolazione di volume tramite encoder.** Tastiera da usare con i processori DSP Symetrix, dotata di 1 encoderrotativo per la regolazione del volume con indicatore del livello selezionatoattraverso la barra a 8 led. Possibilità di controllare 2 livelli (volumi)indipendenti attraverso la selezione del canale (A e B). Mediante laconnessione ARC è possibile inviare e ricevere un canale audio, oltre allagestione dei comandi e all'alimentazione della tastiera stessa. Scatola daincasso per muro esclusa. Marca: Symetrix ; Distributore: SISME SpA