**Input Card 4Ch AEC – Symetrix**

**SYMETRIX EDGE AEC INPUT CARD.** Scheda d'ingresso AEC**.** 4 ingressi audio analogici Mic/Linea per EDGE Frame (si possono usare almax. 4 card per frame); alimentazione phantom a 20 V; connettori Phoenix3P bilanciati. Massimo guadagno di preamplificazione microfonica 54 dB;livello nominale d'ingresso +4 dBu con 20 dB di headroom; massimosegnale d'ingresso +23 dBu; Mic Pre-amp EIN: < -127dB; CMRR: > 76 dB@ 1 kHz; impedenza d'ingresso 8 KOhm bilanciati; range dinamico >115dB; THD + Noise: < -94 dB tipico a + 22 dBu (1 KHZ guadagno 0 dB);

latenza 11 ms (AEC), 0,28 ms (Bypass).