**Input Card 4Ch Digitale – Symetrix**

**SYMETRIX EDGE DIGITAL INPUT CARD.** Scheda d'ingresso audio digitale AES/EBU o S/PDIF.2 canali audio digitali (4 canali audio discreti) per EDGE Frame (sipossono usare al max. 4 card per frame); tutti gli ingresssi sono dotati diconvertitori di campionamento; connettori Phoenix 3P bilanciati. Livellonominale d'ingresso -20 dBFS (+4 dBu con 20 dB di headroom); massimosegnale d'ingresso 0 dBFS (+24 dBu); impedenza d'ingresso 110 Ohm(AES) o 75 Ohm (S/PDIF); range dinamico >128 dB; THD + Noise: < -125dB tipico; campionamento nominale a 48 KHz; latenza 2,1 ms @ 48 kHz.