**AT-MX351eu**

Mixer automatico professionale a 4 canali micro/linea + ingresso AUX serie SmartMixer© , 1 unità rack;. Funzione automatica un microfono alla volta o tutti; Funzione di priorità presidente, Funzione ultimo microfono aperto ( Last Mic On ); E’ possibile collegare un numero illimitato di SmartMixer©. Sistema di controllo priorità estendibile a tutta la catena. Controlli individuali di guadagno, ingressi mic\linea XLR3; out record 2xRCA; Impedenza Ingressi: Mic: 4KOhm. Linea: 30KOhm; Impedenza Uscite.: Mic: 320 Ohm. Linea: 200 Ohm; Max Livello Ingresso: Mic: -20 dBV Linea: +30 dBV; Ma livello di uscita Linea +4 dBm (600ohm), 4,4 dBV (circuito aperto) Mic. -46 dBm (600 ohm), -44 dBV (circuito aperto). Connettore Sud-D per uscita TTL + ingresso per “comando di chiusura” per il controllo eterno di ogni singolo canale. Funzione NOMA accesa o spenta. Uscita cuffia monitor con livello regolabile. Temperatura operativa: da 0° a 40° C; Phantom: +12V DC; Risposta in frequenza: 60 Hz to 30 kHz at -3dB ; Peso: 1,6 kg; Dim.: L 210 mm P 327 mm H 44 mm; Accessori in Dotazione: Cavo di collegamento AT8325/1,0; adattatori montaggio rack AT8628B; cavo di alimentatore c. a

Modello: AT-MX351eu Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa