U855QL - Microfono a collo d’oca, alimentazione phantom, XLR – AUDIO-TECHNICA

Microfono collo d’oca dinamico cardioide, con tecnologia UniGuardTM (immunità alle interferenze da radio frequenze), con elevate caratteristiche di robustezza; dedicato al talk-back,paging e usi industriali; Gambo tutto flessibile; Polarità cardioide; Banda passante: 150-16.000Hz; Sensibilità: -53dB ( 2,2mV ) 1V a 1Pa; Impedenza: 600 ohms; Antipop metallico incorporato; Misure: lungh.448mm, Diametro testa 30mm., Diametro base 19mm.; Connettore base: XLR3M; Peso:278gr.; Colore nero. Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa