U857QU - Microfono a collo d’oca, alimentazione phantom, XLR – AUDIO-TECHNICA

Microfono collo d'oca condensatore cardioide UniLineTM , con tecnologia UniGuardTM (immunità alle interferenze da radio frequenze), con XLR3M semirigido colore nero. Lunghezza complessiva 487mm. Capsula intercambiabile: Condensatore; Polare: Linea cardioide 90°; Risposta: 30-20.000 Hz; Sensibilità: -35 dB (17,7 mV); Impedenza: 250 Ohm; Rapporto Segnale/Rumore.: 74 dB, 1 kHz @ 1 Pa; Gamma: 115 dB; Filtro bassi UniSteep©: 80 Hz, 18 dB/ottava; Phantom: 11-52V c. c., 2 mA (solo phantom ); Peso: 161 g; Dimensioni: Testa: 12,2 mm, base: 18,9 mm.; Connettore: Spinotto XLR 3-poli; accessori: Schermo antivento AT8153, Base incasso alto isol.AT8662. Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa