U857RL - Microfono a collo d’oca, alimentazione phantom, adattatore filettato – AUDIO-TECHNICA

Microfono collo d'oca condensatore cardioide, con tecnologia UniGuardTM (immunità alle interferenze da radio frequenze), semirigido colore nero, montaggio su adattatore 5/8"-27, Lunghezza complessiva 420mm.,alimentati solo Phantom, Capsula intercambiabile: Condensatore; Polare: cardioide; Risposta: 30-20.000 Hz; Sensibilità: -39 dB (11,2 mV); Impedenza: 250 Ohm; Rapporto Segnale/Rumore.: 70 dB, 1 kHz @ 1 Pa; Gamma: 115 dB; Filtro bassi UniSteep©: 80 Hz, 18 dB/ottava; Phantom: 11-52V c. c., 2 mA (solo phantom ); Peso: 124 g; Dimensioni: Testa: 12,2 mm, base: 18,9 mm.; Connettore: Mini XLR 3-poli; accessori: Schermo anti-vento AT8153, Adattatore su asta AT8664, Base montaggio su tavolo AT8663. Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa