U853R – Microfono sospeso, alimentazione phantom – AUDIO-TECHNICA

Microfono sospeso a condensatore cardioide, con tecnologia UniGuardTM (immunità alle interferenze da radio frequenze). Finitura nera, alimentati solo Phantom. Capsula intercambiabile: Condensatore polarizzato permanentemente; Polare: Cardioide ; Risposta: 30-20.000 Hz; Sensibilità: -39 dB (11,2 mV) rif 1 V @ 1 Pa(1); Impedenza: 250 Ohm; Rapporto Segnale/Rumore.: 70 dB, 1 kHz @ 1 Pa; Gamma: 115 dB , 1 kHz @ max SPL - Phantom; Filtro bassi: 80 Hz, 18 dB/ottava; Phantom: 11-52V c. c., 2 mA tipica; Peso: 14 g; Dimensioni: Lunghezza 34 mm Diametro 12,2 mm; Connettore: Spinotto integrato XLR 3-poli; accessori: Schermo anti-vento AT8102, sospensione in acciaio AT8451, modulo di alimentazione AT8538,lungh.cavo 7,6mt e diam.3,2mm. Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa