U851A – Microfono da superfice – AUDIO-TECHNICA

Microfono "boundary" da superfice condensatore cardioide, con tecnologia UniGuardTM (immunità alle interferenze da radio frequenze). Alimentazione Batteria o Phantom, finitura nero a bassa riflessione,. Capsula: Condensatore; Polare: Cardioide; Risposta: 30-20.000 Hz; Sensibilità: -40 dB (10,0 mV); Impedenza: 200 Ohms; Rapporto Segnale/Rumore.: 72 dB, 1 kHz @ 1 Pa; Gamma dinamica: 111 dB; Filtro bassi UniSteep©: 80 Hz, 18 dB/ottava; Phantom Power: 11-52V c. c., 2 mA o 1,5V mini-stilo/UM3; Peso: 244 g; Dimensioni: Lunghezza x max larghezza x altezza 108,0 x 84.0 x 23,0 mm; Connettore: Spinotto XLR 3-poli; Accessori: Modulo alimentaz.AT8531, Borsetta di protezione, Batter.1,5V. Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa