PRO44 – Microfono da superfice – AUDIO-TECHNICA

Microfono "boundary" a condensatore unidirezionale colore nero. Comprende cavo da 7,6 mt. con connettore TA3F; connettore di uscita con spinotto XLR3. Capsula: Condensatore; Polare: Unidirezionale; Risposta: 70-16.000 Hz; Sensibilità.: -25 dB (56,2 mV); Impedenza .: 100 Ohm; Rapporto Segnale/Rumore.: 66 dB 1 kHz @ 1 Pa; Gamma: 86 dB, 1 kHz @ Max. SPL; Phantom: 9-52V c. c. 2 mA tipica. Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa