PRO47TL – Microfono collo d’oca – AUDIO-TECHNICA

Microfono a collo d'oca semirigido, a condensatore cardioide colore nero, montaggio su filettatura 5/8"-27. Cavo con connettore di uscita spinotto XLR3 da 3mt., lunghezza 401 mm.. Capsula: Condensatore; Polare: Cardioide; Risposta: 70-16.000 Hz; Sensibilità.: -37 dB (14,1 mV); Impedenza: 100 Ohm; Rapporto Segnale/Rumore.: 66 dB 1 kHz @ 1 Pa; Gamma: 106 dB, 1 kHz @ Max. SPL; Phantom: 9-52V c. c. 2 mA tipica; Accessori: Schermo anti-vento AT8146 e perno filettato di montaggio AT8425. Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa