**ATCS-A60TX**

Trasmettitore all'infrarosso a modulazione di frequenza, banda di lavoro 8-10Mhz, copertura 20mt.circa; angolo di irradiazione 120°, alimentazione 24VDC dal controller ATCSA60MX, ingresso BNC a 75 ohms, dimensioni : 44 x 149 x 97mm; peso 351gr., colore nero

Modello: ATCS-A60TX Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa