**ATCS-A60MX**

Controller aggiuntivo all'infrarosso a modulazione di frequenza per sistema infrarosso ATCS, può espandere ad ulteriori pannelli di trasmissione e ricezione infrarossa per potenziare la portata di un sistema; infrabanda di lavoro 1-10Mhz, 4 ingressi BNC 75 ohm per ricevitori, 4 uscite BNC 75 ohm per trasmettitori; alimentazione da 110 a 230VAC; dimensioni 44 x 420 x 225mm, peso 3Kgr., 1 Unità rack

Modello: ATCS-A60MX Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa