ES935C6 – Microfono collo d’oca corto – AUDIO-TECHNICA

Microfono a collo d'oca ultrasottile versione corto, condensatore cardioide con XLR3M colore nero, Lunghezza complessiva 197,3mm., con tecnologia UniGuardTM (immunità alle interferenze da radio frequenze). Capsula intercambiabile: Condensatore; Polare: Cardioide ripresa 120°; Risposta: 30-20,000 Hz; Sens.: - 40 dB (10.0 mV); Impedenza.: 250 Ohms; Rapporto Segnale/Rumore.: 65 dB; Filtro bassi UniSteep©: 80 Hz, 12 dB/ottava; Max.SPL 138dB 1Khz a 1 Pa; Phantom: 11-52V c.c.; Dimensione.: Diametro sommita' e base : 8,4 mm - 18,9 mm; Connettore: XLR3M; accessori: Schermo antivento AT8109, Flangia isolante ad incasso AT8474, Adattatore per asta AT8473 a montaggio rapido. Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa