ES943WC – Microfono lavalier – AUDIO-TECHNICA

Microfono Lavalier a condensatore cardioide Alimentazione Phantom, 11-52V; cavo da 1,4m incorporato. Colore nero, tecnologia UniGuardTM (immunità alle interferenze da radio frequenze). Capsula intercambiabile: Condensatore; Polare: Cardioide; Risposta: 30-20.000 Hz; Sensibilità.: -40 dB (10 mV); Impedenza.: 250 Ohm; Rapporto Segnale/Rumore.: 65 dB; Gamma: 109 dB; Filtro bassi: 80 Hz, 12 dB/ottava; Phantom: 11-52V c.c.; Dimensioni: Lunghezza 23,3 mm; diametro 8,4 mm; Connettore: XLRM a 3 poli (modulo di alimentazione); accessori: schermo antivento AT8110, fermaglio a molla per indumenti AT8460, Modulo alimentazione AT8538. Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa