ES945LED – Microfono da incasso con mute e LED – AUDIO-TECHNICA

Microfono a zona di pressione omnidirezionale con capsula a condensatore per incasso a superfice, colore nero, tecnologia UniGuardTM (immunità alle interferenze da radio frequenze. Capsula: Condensatore; Polare: Omnidirezionale; Risposta: 30-20.000 Hz; Sensibilità.: -42 dB (7.9 mV); Impedenza.: 200 Ohm; Rapporto Segnale/Rumore.: 64 dB; Gamma dinamica: 112 dB; Phantom: 9-52V DC; Dimensioni: Lunghezza 69 mm; diametro 28 mm; Connettore: XLRM a 3 poli incorporato; accessori: Una coppia di isolatori. Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa