ES915ML18 – Microfono collo d’oca semirigido MicroLine – AUDIO-TECHNICA

Microfono a collo d'oca ultrasottile, condensatore MicroLine angolo di riprese 90° con XLR3M semirigido colore nero, Lunghezza complessiva 457,2 mm., con tecnologia UniGuardTM (immunità alle interferenze da radio frequenze). Capsula intercambiabile: Condensatore; Polare: MicroLine ripresa 90°; Risposta: 30-20,000 Hz; Sensibilità.: - 35 dB (17.7 mV); Impedenza.: 250 Ohms; Rapporto Segnale/Rumore.: 68 dB; Filtro bassi UniSteep: 80 Hz, 12 dB/ottava; Max.SPL 133dB 1Khz a 1 Pa; Phantom: 11-52V c.c.; Dimensione.: Diametro sommità e base : 8mm - 18,9 mm; Connettore: XLR3M; accessori: Schermo antivento AT8109, Flangia isolante ad incasso AT8474. Adattatore per asta AT8473 a montaggio rapido. Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa