MHQ 50

Diffusore a tromba resistente alle intemperie grado di protezione IP65. Il MH50 è un diffusore a due vie in plastica a bassa impedenza (8 Ohm) per applicazioni sia interne che per esterno . Ampia risposta in frequenza progettato per ambienti dove è necessaria una lunga gittata e larga copertura. Potenza nominale 50 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 50 W - 25 W – 12,5 W. Sensibilità 99 dB (1 W/1 m). SPL Massima 115 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 90 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 150° (H), 120° (V). Protezione IP 55. Dimensioni 363 × 253 x 310 mm. Staffa di fissaggio ad U in alluminio regolabile in dotazione. Peso 3,9 kg. Materiale ABS. Colore grigio ghiaccio (RAL 7035)

Modello: MH 50. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA