MHQ 60X

Diffusore a tromba resistente alle intemperie grado di protezione IP66. Il MHQ60X è un diffusore a due vie in plastica per applicazioni sia interne che per esterno . Ampia risposta in frequenza progettato per ambienti dove è necessaria una lunga gittata e larga copertura. Trasformatore a 100 V integrato. Potenza nominale 60 W. Potenza selezionabile 60 W - 30 W – 15 W. Sensibilità 93 dB (1 W/1 m). SPL Massima 115 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 98 Hz – 18 kHz. Dispersione (1000 Hz) 120° (H), 80° (V). Protezione IP 66. Dimensioni 367 × 255 x 293 mm. Staffa di fissaggio ad U in alluminio regolabile in dotazione. Peso 6,2 kg. Materiale ABS. Colore grigio ghiaccio (RAL 7035)

Modello: MHQ 60X. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA