H 15

Diffusore a tromba resistente alle intemperie grado di protezione IP65. Il MH50 è un diffusore a due vie in alluminio per applicazioni sia interne che per esterno . Ampia risposta in frequenza progettato per ambienti dove è necessaria una lunga gittata e larga copertura. Potenza nominale 15 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 15 W - 10 W – 5 W – 3 W. Sensibilità 102,6 dB (1 W/1 m). SPL Massima 116 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 400 Hz – 8 kHz. Dispersione (1000 Hz) 140 conica. Protezione IP 65. Dimensioni ø 200 × 241 mm. Staffa di fissaggio ad U in acciaio regolabile in dotazione. Peso 1,3 kg. Materiale alluminio. Colore bianco (RAL 9818)

Modello: H 15. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA