VIVA4 WT

Diffusore a due vie in plastica e griglia in alluminio. Potenza nominale 20 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 20 W – 10 W – 5 W – 2,5 W a 8 Ohm. Sensibilità 89dB (1 W/1 m). SPL Massima 102 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 90 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 150° (H), 120° (V). Dimensioni 205 × 188 x 132 mm. Staffa di fissaggio ad U in alluminio regolabile in dotazione. Peso 2,1 kg. Materiale ABS. Colore bianco (RAL 9016)

Modello: VIVA4 WT. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA

VIVA4 BT

Diffusore a due vie in plastica e griglia in alluminio. Potenza nominale 20 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 20 W – 10 W – 5 W – 2,5 W a 8 Ohm. Sensibilità 89dB (1 W/1 m). SPL Massima 102 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 90 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 150° (H), 120° (V). Dimensioni 205 × 188 x 132 mm. Staffa di fissaggio ad U in alluminio regolabile in dotazione. Peso 2,1 kg. Materiale ABS. Colore bianco (RAL 9016)

Modello: VIVA4 BT. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA