VIVA3 502WT (bianco)

Diffusore a due vie in plastica e griglia ina alluminio. Potenza nominale 50 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 25 W – 15 W – 5 W a 8 Ohm. Sensibilità 91 dB (1 W/1 m). SPL Massima 108 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 110 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 180° (H), 155° (V). Dimensioni 245× 180 x 185 mm. Staffa di fissaggio ad U in alluminio regolabile in dotazione. Peso 2,8 kg. Materiale ABS. Colore bianco (RAL 9016)

Modello: VIVA3 502WT. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA

VIVA3 502BT (nero)

Diffusore a due vie in plastica e griglia ina alluminio. Potenza nominale 25 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 15 W – 7,5 W – 3 W a 8 Ohm. Sensibilità 87 dB (1 W/1 m). SPL Massima 102 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 150 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 170° (H), 180° (V). Dimensioni 200 × 133 x 133 mm. Staffa di fissaggio ad U in alluminio regolabile in dotazione. Peso 1,5 kg. Materiale ABS. Colore nero (RAL 9017)

Modello: VIVA3 502BT. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA