VIVA8 BT

Diffusore a due vie in plastica e griglia in alluminio. Potenza nominale 60 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 50 W – 25 W – 12,5 W – 6 W – 3 W a 8 Ohm. Sensibilità 87dB (1 W/1 m). SPL Massima 108 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 60 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 120° (H), 120° (V). Dimensioni 340 × 220 x 216 mm. Staffa di fissaggio ad U in alluminio regolabile in dotazione. Peso 5,2 kg. Materiale ABS. Colore nero (RAL 9017)

Modello: VIVA8 BT. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA