EVACW 5

Diffusore in acciaio per sistemi di evacuazione vocale conforme allo standard EN60849. Contatti ceramici e fusibile termico. Potenza nominale 4 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 4 W – 2 W – 1 W – 0,5 W. Sensibilità 90dB (1 W/1 m). SPL Massima 95 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 150 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 120° (H) – 120° (V). Driver 5”. Dimensioni ø170 × 170 x 63 mm. Peso 1,6 kg. Materiale acciaio. Colore bianco(RAL 9016)

Modello: EVACW 5. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA