EVAC 6

Diffusore in acciaio per sistemi di evacuazione vocale conforme allo standard EN60849. Contatti ceramici e fusibile termico. Potenza nominale 10 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 10 W – 5 W – 2,5 W. Sensibilità 93dB (1 W/1 m). SPL Massima 102 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 150 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 180° conica Driver 5”. Dimensioni ø200 × 101 mm. Peso 1,4 kg. Materiale acciaio. Colore bianco(RAL 9016), calotta antifiamma arancione (RAL 2008).

Modello: EVAC 6. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA