PC 3T

Diffusore coassiale in plastica elegante e raffinato per il montaggio a incasso. Potenza nominale 6 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 6 W – 3 W – 1,5 W. Sensibilità 90dB (1 W/1 m). SPL Massima 109 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 80 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 180° conica. Dimensioni ø115 × 85 mm. Driver 3”. Terminali con morsetto elastico. Peso 0,6 kg. Materiale ABS. Colore bianco(RAL 9016)

Modello: PC 3T. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA