PS6

Diffusore coassiale in plastica e griglia in alluminio per il montaggio a incasso. Potenza nominale 10 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 10 W – 5 W – 2,5 W. Sensibilità 93dB (1 W/1 m). SPL Massima 114 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 80 Hz – 18 kHz. Dispersione (1000 Hz) 180° conica. Dimensioni ø225 × 80 mm. Driver 5”. Peso 1,3 kg. Materiale ABS e alluminio. Colore bianco(RAL 9016)

Modello: PS6. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA