PC5 TX

Diffusore coassiale in plastica per il montaggio a incasso. Potenza nominale 10 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 10 W – 5 W – 2,5 W – 1,25 W. Sensibilità 88dB (1 W/1 m). SPL Massima 98 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 100 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 120° conica. Dimensioni ø190 × 80 mm. Driver 5”, Tweeter 0,5”. Peso 1,1 kg. Materiale ABS. Colore bianco(RAL 9016)

Modello: PC5 TX. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA

PC8 TX

Diffusore coassiale in plastica per il montaggio a incasso. Potenza nominale 20 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 20 W –10 W – 5 W –2,5 W. Sensibilità 89dB (1 W/1 m). SPL Massima 102 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 60 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 120° conica.   
Dimensioni ø274 × 105 mm. Driver 8”, Tweeter 0,5”. Peso 2,1 kg. Materiale ABS. Colore bianco(RAL 9016)

Modello: PC8 TX. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA