PC 6T

Diffusore coassiale in plastica e griglia in acciaio elegante e raffinato per il montaggio a incasso. Potenza nominale 6 W . Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 6 W – 3 W. Sensibilità 93 dB (1 W/1 m). SPL Massima 100 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 100 Hz – 15 kHz. Dispersione (1000 Hz) 180° conica. Dimensioni ø115 × 90 mm. Driver 6”. Peso 0,7 kg. Materiale ABS e acciaio. Colore bianco(RAL 9016)

Modello: PC 6T. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA