SP10

Diffusore proiettore di suono in plastica e staffa in acciaio. Potenza nominale 10 W . Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 10 W – 5 W – 2,5 W. Sensibilità 91 dB (1 W/1 m). SPL Massima 101 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 130 Hz – 15 kHz. Dispersione (1000 Hz) 130° conica. Protezione IP55. Dimensioni ø138 × 205 mm. Driver 6”. Peso 0,7 kg. Materiale ABS e acciaio. Colore bianco(RAL 9016)

Modello: SP10. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA