SPM 20

Diffusore proiettore di suono in alluminio e staffa in acciaio. Potenza nominale 20 W . Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 20 W – 10 W – 5 W. Sensibilità 92 dB (1 W/1 m). SPL Massima 105 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 140 Hz – 15 kHz. Dispersione (1000 Hz) 130° conica. Protezione IP55. Dimensioni ø138 × 205 mm. Driver 6”. Peso 2,2 kg. Materiale alluminio e acciaio. Colore bianco papiro (RAL 9018)

Modello: SPM 20. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA