HQ 10EN

Diffusore a tromba in plastica per sistemi EVAC e Pubblic Adress EN 54-24. Ampia risposta in frequenza progettato per ambienti dove è necessaria una lunga gittata e larga copertura. Potenza nominale 10 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 10 W - 7,5 W - 5 W - 2,5 W - 1,25 W. Sensibilità 105 dB (1 W/1 m). SPL Massima 115 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 340 Hz – 16 kHz. Dispersione (1000 Hz) 80° (H), 105° (V). Protezione IP 33. Dimensioni 172 × 131 x 227 mm. Staffa di fissaggio ad U in alluminio regolabile in dotazione. Peso 1,6 kg. Materiale ABS e staffa in alluminio. Colore bianco (RAL 7035)

Modello: HQ 10EN. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA