VIVA5 WT

Diffusore a due vie in plastica e griglia in alluminio. Potenza nominale 30 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 25 W - 15 W - 10 W - 5 W 8 Ohm. Sensibilità 88dB (1 W/1 m). SPL Massima 104 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 120 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 180° (H), 150° (V). Driver 5”, tweeter 1,5”. Dimensioni 245 × 175 x 170 mm. Staffa di fissaggio ad U in alluminio regolabile in dotazione. Peso 2,4 kg. Materiale ABS. Colore bianco (RAL 9016)

Modello: VIVA5 WT. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA

VIVA5 BT

Diffusore a due vie in plastica e griglia in alluminio. Potenza nominale 30 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 25 W - 15 W - 10 W - 5 W 8 Ohm. Sensibilità 88dB (1 W/1 m). SPL Massima 104 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 120 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 180° (H), 150° (V). Driver 5”, tweeter 1,5”. Dimensioni 245 × 175 x 170 mm. Staffa di fissaggio ad U in alluminio regolabile in dotazione. Peso 2,4 kg. Materiale ABS. Colore nero (RAL 9017)

Modello: VIVA5 BT. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA