SUB 100V

subwoofer passivo per sistemi di altoparlanti a 100V. Progettato per essere montato si a muro che a soffitto. Potenza nominale 60 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 60-30-15-7,5 W. Sensibilità 82 dB (1 W/1 m). SPL Massima 100 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 40 Hz – 1 kHz.. Dimensioni 326 × 240 x 88 mm. Peso 4,9 kg. Materiale ABS e staffa di montaggio in acciaio. Colore bianco (RAL 9616)

Modello: SUB 100V. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA