SUB 2

Diffusore subwoofer autoamplificato per il rinforzo delle basse frequenze. Potenza nominale 200 W. SPL Massima 120 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 20 KHz – 130 Hz. Filtro taglia bassi 50 KHz – 130 Hz Dispersione 180° conica. Dimensioni 355 × 380 x 370 mm. Peso 12 kg. Materiale MDF. Colore nero (RAL 9617)

Modello: SUB 2. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA