iA480X Amplificatore di potenza 1 canale

Amplificatore a 1 canale 480 W a tensione costante. Potenza d'uscita Max 480 W, RMS 360 W. Consumo CA 850 W. Consumo CC 450 W. Alimentazione CA 100 V / 240 V, 50 / 60 Hz oppure 24 Vcc. Uscite: Speaker - 100 V (41 Ω), 70 V (21 Ω), 31 V (4 Ω), (Phoenix), Link (XLR Bilanciato). Phoenix, Stereo RCA. Controllo del guadagno -80dB -> 0 dB. Dimensioni 420 mm × 88 mm × 280 mm. Peso 15,7 kg.   
Modello: iA480X. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA