iA4x125 Amplificatore di potenza 4 canali

Amplificatore a 4 canali 480 W a tensione costante. Potenza d'uscita Max 4x125 W. Consumo di potenza 660 VA. Consumo in Standby 65 VA. Alimentazione 240 V, 50 / 60 Hz. Uscite: Speaker - 100 V (4 Ω), 70 V (4 Ω) connettori a vite, Ingressi XLR Bilanciato. Controllo del guadagno, modo di ingresso, configurazione uscita, filtro HP . Dimensioni 432 mm × 88 mm × 425 mm. Peso 9,7 kg.
Modello: iA4x125. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA