iA4x120D Amplificatore di potenza 4 canali

Amplificatore a 4 canali 1200 W a tensione costante, classe D alimentatore switching. Potenza d'uscita Max 2x250 W. Consumo di potenza 580 VA. Consumo in Standby 65 VA. Alimentazione 240 V, 50 / 60 Hz. Uscite: a bassa impedenza (8 Ohm) connettori a vite, alta impedenza Uscita ad alta impedenza – 22 V 70 V, 100 V Ingressi Connettori – Phoenix Bilanciati. Controllo del guadagno, modo di ingresso, configurazione uscita, filtro HPF . Dimensioni 483 mm × 88 mm × 433 mm. Staffe per il montaggio a rack. Peso 14 kg.   
Modello: iA4x120D. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA