SPMB 10

Diffusore proiettore di suono bidirezionale con doppio driver in alluminio. Full range. Potenza nominale 10 W . Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 10 W – 5 W – 3 W. Sensibilità 91 dB (1 W/1 m). SPL Massima 106 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 130 Hz – 15 kHz. Dispersione (1000 Hz) 120° conica. Protezione IP55. Dimensioni ø 138× 205 mm. Driver 5”. Peso 2,7 kg. Materiale alluminio. Colore bianco(RAL 9018)

Modello: SPMB 10. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA