iPlay6 WT

Diffusore a due vie in plastica e griglia in alluminio a bassa impedenza. Potenza nominale 90W.. Sensibilità 87dB (1 W/1 m). SPL Massima 110 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 70 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 165° (H), 133° (V). Driver 6”. Tweeter 1,5”. Dimensioni 285 × 195 x 200 mm. Staffa di fissaggio ad U in alluminio regolabile in dotazione. Peso 3,2 kg. Materiale ABS e griglia in alluminio, staffa in metallo. Colore bianco (RAL 9018)

Modello: iPlay6 WT . Marca: AMC. Distributore: SISME SpA

iPlay6 BT

Diffusore a due vie in plastica e griglia in alluminio a bassa impedenza. Potenza nominale 90W.. Sensibilità 87dB (1 W/1 m). SPL Massima 110 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 70 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 165° (H), 133° (V). Driver 6”. Tweeter 1,5”. Dimensioni 285 × 195 x 200 mm. Staffa di fissaggio ad U in alluminio regolabile in dotazione. Peso 3,2 kg. Materiale ABS e griglia in alluminio, staffa in metallo. Colore nero (RAL 9017)

Modello: iPlay6 BT . Marca: AMC. Distributore: SISME SpA