MA 30X Mixer amplificato 30 W

Mixer amplificato per musica e parlato 30 Watt di potenza, uscite ad alta e bassa impedenza. Uscite a bassa impedenza 4, 8, 16 ohm (connettori a vite). Uscite ad alta impedenza  100 V (connettori a vite). Potenza d'uscita 30 W. Ingressi: Microfono: Sensibilità - 55 dBu, impedenza 10 khom, connettori TRS jack sbilanciato 6,3 mm, AUX: Sensibilità - 20 dBu, impedenza 10 khom connettori RCA stereo, PHONO: Sensibilità - 55 dBu, impedenza 10 khom, connettori RCA stereo. Alimentazione 230 V/115 V 50/60 Hz.
Risposta in frequenza 50 Hz - 20 kHz. THD < 1% A 1 kHz. Rapporto S/N > 55 dB. Controllo toni Bassi ±12 dBu, Medi ±12 dBu, Alti ±12 dBu. Controllo Livello di ingresso, toni, master. Dimensioni: 320 x 190 x 75 mm. Peso 5 kg
Modello: MA 30X. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA