MA 60 Mixer amplificato 60 W

Mixer amplificato per musica e parlato 60 Watt di potenza, adatto per sistemi di evacuazione a messaggio vocale grazie all’ingresso di alimentazione 24V DC Uscite a bassa impedenza 4 ohm (connettore Phoenix), Uscite ad alta impedenza 100V, 70V, 25V (connettori Phoenix). Potenza d'uscita 60 W. Ingressi: Microfono: Sensibilità - 63 dBu, impedenza 10 kOhm, connettori COMBO XLR, Line: Sensibilità - 0 dBu, impedenza 10 kOhm, connettori COMBO XLR, AUX: Sensibilità selezionabile 18 dBu, 12 dBu, 8 dBu, impedenza 10 kOhm, connettori RCA stereo. Alimentazione 230 V/115 V 50/60 Hz o 24V DC.   
Risposta in frequenza 50 Hz - 15 kHz. THD < 2% A 1 kHz. Rapporto S/N > 70 dB. Controllo toni Bassi ±10 dBu, Medi ±10 dBu, Alti ±12 dBu. Livello di ingresso, guadagno/selettore alimentazione phantom, toni, master. Dimensioni 420 x 280 x 88 mm. Peso 9,3 kg. Accessori Staffe per montaggio a rack  
Modello: MA 60. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA